The following messages are sent:

RVCLoadACStatus2();

RVCLoadACStatus4(0);

RVCLoadACStatus3(0);

RVCLoadACStatus3(1);

RVCLoadACStatus1(0);

RVCATSStatus();

RVCLoadACStatus1(1);

RVCDM1();